信息类耗材清单及要求

|  |
| --- |
| **打印设备配套耗材** |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **预估年度用量** |
| 1 | 硒鼓 | 适用于：惠普1020打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥3500页 | 只 | 7 |
| 2 | 硒鼓 | 适用于：惠普p1106/m202/m128打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥3500页 | 只 | 3000 |
| 3 | 硒鼓 | 适用于：惠普m1536dnf打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 9 |
| 4 | 硒鼓 | 适用于：惠普108a/136a/138p打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 17 |
| 5 | 硒鼓 | 适用于：惠普m425dn打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥2700页 | 只 | 37 |
| 6 | 硒鼓 | 适用于：惠普m403d打印机,颜色：黑色，带芯片，A4幅面5%覆盖率≥3500页 | 只 | 5 |
| 7 | 粉盒 | 适用于：施乐m288dw打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 40 |
| 8 | 硒鼓 | 适用于：施乐m288dw打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥15000页 | 只 | 33 |
| 9 | 硒鼓 | 适用于：惠普305D/405D打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 10 |
| 10 | 粉盒 | 适用于：奔图P3010/P3300打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 24 |
| 11 | 硒鼓 | 适用于：奔图P3010/P3300打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥12000页 | 只 | 3 |
| 12 | 硒鼓 | 适用于：惠普P2035/P2055打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥2300页 | 只 | 2 |
| 13 | 硒鼓 | 适用于：佳能MF423DW打印机，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3100页 | 只 | 8 |
| 14 | 硒鼓 | 适用于：联想M7400pro打印机，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥12000页 | 只 | 3 |
| 15 | 粉盒 | 适用于：联想M7400pro打印机，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥2600页 | 只 | 16 |
| 16 | 粉盒 | 适用于：兄弟L2550DW打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 7 |
| 17 | 粉盒 | 适用于；光电通3060打印机，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥3000页 | 只 | 600 |
| 18 | 硒鼓 | 适用于：兄弟L2550DW打印机,颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥12000页 | 只 | 1 |
| 20 | 硒鼓 | 适用于：惠普CP1025/M175打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，A4幅面5%覆盖率≥23000页 | 只 | 1 |
| 21 | 硒鼓 | 适用于；光电通3060打印机，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥10000页 | 只 | 150 |
| 22 | 硒鼓 | 适用于：惠普M154A打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥1100页 | 只 | 1 |
| 23 | 硒鼓 | 适用于：惠普M154A打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥900页 | 只 | 1 |
| 24 | 硒鼓 | 适用于：惠普M154A打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青色，A4幅面5%覆盖率≥900页 | 只 | 1 |
| 25 | 硒鼓 | 适用于：惠普M154A打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：品红，A4幅面5%覆盖率≥900页 | 只 | 1 |
| 26 | 硒鼓 | 适用于：佳能LBP710Cx打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥6300页 | 只 | 2 |
| 27 | 硒鼓 | 适用于：佳能LBP710Cx打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥5400页 | 只 | 1 |
| 28 | 硒鼓 | 适用于：佳能LBP710Cx打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青色，A4幅面5%覆盖率≥5400页 | 只 | 1 |
| 29 | 硒鼓 | 适用于：佳能LBP710Cx打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：红色，A4幅面5%覆盖率≥5400页 | 只 | 1 |
| 30 | 硒鼓 | 适用于：惠普M553DN打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥6000页 | 只 | 1 |
| 31 | 硒鼓 | 适用于：惠普M553DN打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 1 |
| 32 | 硒鼓 | 适用于：惠普M553DN打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青色，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 1 |
| 33 | 硒鼓 | 适用于：惠普M553DN打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：品红，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 1 |
| 34 | 硒鼓 | 适用于：惠普M554打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥6000页 | 只 | 27 |
| 35 | 硒鼓 | 适用于：惠普M554打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 16 |
| 36 | 硒鼓 | 适用于：惠普M554打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青红，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 14 |
| 37 | 硒鼓 | 适用于：惠普M554打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：品红，A4幅面5%覆盖率≥5000页 | 只 | 14 |
| 38 | 色带架 | 适用于：得实DS-2600II/DS-300打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，墨式高密度色带，保证印字效果，可打印≥1000万字符 | 只 | 20 |
| 39 | 色带芯 | 适用于：得实DS-2600II/DS-300打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，13mm\*16mm,保证印字效果，可打印≥1000万字符 | 只 | 350 |
| 40 | 色带架 | 适用于：爱普生M-160K打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，保证印字效果 | 只 | 45 |
| 41 | 墨水 | 适用于：爱普生L3153/L3108打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥4500页 | 只 | 120 |
| 42 | 墨水 | 适用于：爱普生L3153/L3108打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：彩色，A4幅面5%覆盖率≥4500页 | 只 | 90 |
| 43 | 墨盒 | 适用于：惠普1112/2612打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥155页 | 只 | 130 |
| 44 | 墨盒 | 适用于：惠普1112/2612打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥155页 | 只 | 115 |
| 45 | 墨盒 | 适用于：惠普2020HC/2029打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青色，A4幅面5%覆盖率≥1500页 | 只 | 3 |
| 46 | 墨盒 | 适用于：惠普2020HC/2029打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：品红，A4幅面5%覆盖率≥750页 | 只 | 1 |
| 47 | 墨盒 | 适用于：惠普8210/7740打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黑色，A4幅面5%覆盖率≥2000页 | 只 | 47 |
| 48 | 墨盒 | 适用于：惠普8210/7740打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：黄色，A4幅面5%覆盖率≥1600页 | 只 | 35 |
| 49 | 墨盒 | 适用于：惠普8210/7740打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：青色，A4幅面5%覆盖率≥1600页 | 只 | 35 |
| 50 | 墨盒 | 适用于：惠普8210/7740打印机，符合设备维护手册耗材替换要求，颜色：品红，A4幅面5%覆盖率≥1600页 | 只 | 35 |
| 51 | 条码碳带 | 90mm\*300m，适用于高低温环境，字迹清晰，字迹不脱落，支持定制尺寸 | 卷 | 145 |
| 52 | 条码碳带 | 110mm\*300m，字迹清晰，字迹不脱落，支持定制尺寸 | 卷 | 20 |
| 53 | 条码碳带 | 90mm\*300m，字迹清晰，字迹不脱落，支持定制尺寸 | 卷 | 120 |
| 54 | 条码碳带 | 70mm\*300m，字迹清晰，字迹不脱落，支持定制尺寸 | 卷 | 410 |
| 55 | 条码碳带 | 60mm\*300m，字迹清晰，字迹不脱落，支持定制尺寸 | 卷 | 380 |
| 56 | 条码碳带 | 50mm\*300m，字迹清晰，字迹不脱落 | 卷 | 70 |
| 57 | 热敏标签纸 | 80mm\*40mm/单联/800张，热敏纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 400 |
| 58 | 标签纸 | 80mm\*40mm/单联/800张，铜版纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 230 |
| 59 | 标签纸 | 55mm\*32mm/单联/800张，铜版纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 300 |
| 60 | 热敏标签纸 | 55mm\*32mm/单联/800张，热敏纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 2000 |
| 61 | 五防热敏合成标签纸 | 5mm\*32mm/单排/800张，合成热敏纸/可移胶/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 140 |
| 62 | 五防热敏合成标签纸 | 32mm\*12mm/单联/800张，合成热敏纸/可移胶/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 30 |
| 63 | 五防热敏合成标签纸 | 80mm\*60mm/单联/800张，合成热敏纸/可移胶/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 150 |
| 64 | 合成标签纸 | 80mm\*60mm/单联/800张，可移胶/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 250 |
| 65 | 标签纸 | 80mm\*50mm/单联/800张，铜版纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 400 |
| 66 | 热敏标签纸 | 80mm\*50mm/单联/800张，热敏纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 200 |
| 67 | 标签纸 | 80mm\*60mm/单联/800张，铜版纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 50 |
| 68 | 热敏标签纸 | 80mm\*60mm/单联/800张，热敏纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 170 |
| 69 | 标签纸 | 100mm\*100mm/单联/500张，铜版纸/间距2mm/撕裂线/左右边距1mm | 卷 | 60 |
| 70 | 热敏打印纸 | 57mm\*50mm，管芯按需定制，纸张光滑，字迹清晰 | 卷 | 3750 |
| 71 | 热敏打印纸 | 80mm\*50mm，管芯按需定制，纸张光滑，字迹清晰 | 卷 | 3600 |
| **电脑周边耗材** |
| **序号** | **产品名称** | **机器型号、耗材要求** | **单位** | **预估年度用量** |
| 1 | 有线扫码平台 | 支持识读一维/二维，扫描介质：纸质、屏幕、薄膜，分辨率≥640X480像素，系统接口支持RS-232串口、PS/2键盘、USB键盘等 | 只 | 55 |
| 2 | 身份证阅读器 | 用非接触式IC卡技术，符合ISO/IEC 14443 TypeB标准；适配医院HIS系统 | 个 | 7 |
| 3 | PDU机柜插座 | 不少于8位/16A，支持防雷，配线： 3M | 个 | 25 |
| 4 | USB2.0打印数据线 | USB2.0 A公对B公打印线、1.5M | 条 | 90 |
| 5 | USB2.0打印数据线 | USB2.0 A公对B公打印线、3M | 条 | 153 |
| 6 | 国标三插电源线 | 长度：1.5米 额定电流：≥10A 额定功率：≥2500W  | 条 | 220 |
| 7 | 国标三插电源线 | 长度：3米 额定电流：≥10A 额定功率：≥2500W  | 条 | 150 |
| 8 | 键盘 | 有线USB接口全尺寸键盘，带数字小键盘，即插即用。 | 个 | 245 |
| 9 | 鼠标 | 有线USB接口，光电鼠标，即插即用。 | 个 | 330 |
| 10 | 无线鼠标 | 无线鼠标，光电鼠标，静音，通过蓝牙配对 | 个 | 30 |
| 11 | 无线鼠标 | 无线鼠标，光电鼠标，静音，通过USB接口配对 | 个 | 30 |
| 12 | 六类千兆网线 | 非屏蔽双绞线≥305米/箱线芯规格：纯铜传输速率：1000Mbps  | 箱 | 45 |
| 13 | 六类非屏蔽成品网线 | 8芯六类网线，带十字架，长度1米 | 根 | 150 |
| 14 | 8芯六类网线，带十字架，长度2米 | 根 | 50 |
| 15 | 8芯六类网线，带十字架，长度3米 | 根 | 50 |
| 16 | 8芯六类网线，带十字架，长度5米 | 根 | 80 |
| 17 | U盘 | 128GB,支持USB3.0及以上接口，读取速度≥200MB/S，写入≥50MB/S | 个 | 40 |
| 18 | 32GB,支持USB3.0及以上接口，读取速度≥200MB/S，写入≥50MB/S | 个 | 15 |
| 19 | 64GB,支持USB3.0及以上接口，读取速度≥200MB/S，写入≥50MB/S | 个 | 15 |
| 20 | 交换机 | 企业级交换器，接口：≥8千兆网口 | 个 | 105 |
| 21 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，≥100个/盒，接口类型：RJ45 | 盒 | 25 |
| 22 | VGA公对公线  | 长度：1.5米 | 根 | 5 |
| 23 | VGA公对公线 | 长度：2米 | 根 | 5 |
| 24 | HDMI转VGA转换器  | 最大支持分辨率：≥1080P线缆≥20厘米。 | 根 | 3 |
| 25 | DP转HDMI连接线 | 最大支持分辨率：不低于4K线缆长度：1米 | 根 | 10 |
| 26 | DP转HDMI连接线 | 最大支持分辨率：不低于4K线缆长度：1米 | 根 | 5 |
| 27 | Mini dp转VGA+HDMI适配器雷电转VGA+HDMI二合一 | 支持分辨率：不低于1920\*1200 | 根 | 5 |
| 28 | HDMI高清数据线 | 线缆长度：5米 | 根 | 7 |
| 29 | HDMI高清数据线 | 线缆长度：10米 | 根 | 5 |
| 30 | HDMI高清数据线 | 线缆长度：20米 | 根 | 5 |
| 31 | 8G内存条 | DDR4兼容3200/2666MHz。 | 个 | 10 |
| 32 | 16G内存条 | DDR4兼容3200/2666MHz。 | 个 | 5 |
| 33 | 32G内存条 | DDR4兼容3600/3200/2666MHz | 个 | 5 |
| 34 | SSD固态硬盘 | 容量：1T，SATA3.0接口标准、缓存≥64MB、转速≥7200RPM。 | 个 | 20 |
| 35 | 容量：480G，SATA3.0接口标准、缓存≥64MB、转速≥7200RPM。 | 个 | 10 |
| 36 |  | 容量：240G，SATA3.0接口标准、缓存≥64MB、转速≥7200RPM。 | 个 | 15 |
| 37 |  | M.2接口：容量256G | 个 | 30 |
| 38 |  | M.2接口：容量512G  | 个 | 12 |
| 39 |  | M.2接口：容量1T | 个 | 3 |
| 40 | 寻线仪（网线） | 支持电话线寻线、网线寻线、校对网线线序，适用于RJ45网线接口、RJ11电话接口、配有线序接线灯、支持照明功能、寻线时有声音提示。 | 个 | 2 |
| 41 | 网线钳 | 支持8P压线口(网线RJ45水晶头)、6P压线口(电话线RJ11/12水晶头)、剪线刀片、网线剥线口等 | 个 | 5 |
| 42 | 企业级路由器 | 5G双频无线路由器，适用频段：2.4GHz,5GHz,2.4GHz+5GHz，WAN接入口：千兆网口，LAN输出口：千兆网口，无线速率：≥3000M，适用面积：≥150㎡。 | 个 | 3 |
| 43 | 移动硬盘（1T） | 移动硬盘，容量：1T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 47 |
| 44 | 移动硬盘（2T） | 移动硬盘，容量：2T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 20 |
| 45 | 移动硬盘（4T） | 移动硬盘，容量：4T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 10 |
| 46 | 移动硬盘（8T） | 移动硬盘，容量：8T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 10 |
| 47 | 移动硬盘（10T） | 移动硬盘，容量：10T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 5 |
| 48 | 移动硬盘（20T） | 移动硬盘，容量：20T，接口：USB3.0/USB3.2，≥1次原厂数据恢复服务。 | 个 | 5 |
| 49 | USB无线网卡 | 驱动：免安装驱动频段：WIFI频率2.4G+5.8G双频 | 个 | 10 |
| 50 | 4口USB 3.0分线器 | 线缆长度：1米供电口：≥1个 | 个 | 5 |
| 51 | 光模块 | 多模千兆/SFP-GE-SX-MM850-D | 个 | 35 |
| 52 | 光模块 | SFP-XG-SX-MM850-SSFD/万兆光模块/波长850nm/传输距离300M | 个 | 10 |
| 53 | 光模块 | SFP-XG-SX-MM850-SSFD/万兆光模块/波长1310nm/传输距离10KM | 个 | 8 |
| 54 | 光纤收发器 | 单模千兆 | 个 | 5 |
| 55 | 多模千兆 | 个 | 2 |
| 56 | 万兆单模单纤1270nm/20km | 个 | 1 |
| 57 | 万兆单模双纤1310nm/20km | 个 | 1 |
| 58 | 光纤跳线 | 千兆单模/3米/LC接口 | 对 | 30 |
| 59 | 千兆单模/10米/LC接口 | 对 | 15 |
| 60 | 千兆单模/15米/LC接口 | 对 | 10 |
| 61 | 千兆多模/3米/LC接口 | 对 | 30 |
| 62 | 千兆多模/10米/LC接口 | 对 | 15 |
| 63 | 千兆多模/15米/LC接口 | 对 | 20 |
| 64 | 万兆单模/3米/LC接口 | 对 | 30 |
| 65 | 万兆单模/10米/LC接口 | 对 | 10 |
| 66 | 万兆单模/15米/LC接口 | 对 | 10 |
| 67 | 万兆多模/3米/LC接口 | 对 | 30 |
| 68 | 万兆多模/10米/LC接口 | 对 | 10 |
| 69 | 万兆多模/15米/LC接口 | 对 | 10 |
| 70 | 其他 | 未列在以上耗材 | / | / |

超声报告自助打印配套耗材清单及要求

|  |
| --- |
| **超声报告自助打印配套耗材** |
| **序号** | **产品名称** | **机器型号、耗材要求** | **单位** | **预估年度用量** |
| 1 | 超声报告自助打印配套耗材 | 1、报告纸：A4，纸张重量≥100g/页2、硒鼓：支持彩色、黑色 | 页 | 400000 |

**要求：**

* 1. 供应商需为超声报告自助打印提供配套的彩色自助打印机终端≥8台（晋阳院区4台，天府院区2台）、后期可根据医院实际业务需求晋阳和天府院区各增加不少于2台，自助打印系统2套（需对接医院现有东华PACS影像系统）等软硬件资源，相关费用（含对接东华PACS系统费用）由供应商承担，包含在此次报价中。供应商需在合同签订后30日内完成部署、测试并投入使用。未按期完成给采购人造成损失的，采购人有权终止合同并要求供应商赔偿损失。
	2. 超声报告自助打印终端：支持彩色打印，图像分辨率≥1200×1200dpi,打印速度≥35ppm，纸盒容量≥500页。
	3. 超声报告自助打印对患者提供7x24小时服务，系统需易于维护和管理，支持实时监测耗材余量、设备状态，并在耗材余量不足和设备故障（缺纸、卡纸、设备故障等）时主动发送维护通知给维护人员。