## 附件1：

## 医用腕带招标参数

说明：

**本文中标注“****★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“**▲**”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。**

1. **★预算及采购货物清单**
2. 年度总预算：15万
3. 最高限单价：1.5元/条

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医用腕带（成人） | 条 | 按需 | 佩戴方式：卡扣 |
| 2 | 医用腕带（儿童） | 条 | 按需 | 佩戴方式：卡扣 |
| 3 | 医用腕带（新生儿） | 条 | 按需 | 佩戴方式：粘贴 |

1. **技术和商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 配置要求 |
| 总体要求 | 1. ★供应商应提供不少于60台与腕带配套打印机，供各科室打印腕带，承担对接HIS等系统的相关费用（提供承诺函）。 2. ★供货期间，供应商提供配套的打印机及耗材供院方使用（晋阳院区和天府院区各科室均不少于配置一台打印机）。供货期内，如果医院业务调整需要增加打印机，供应商同步提供配套腕带打印机。供货期内，供应商免费上门维护保养打印机及耗材，保证打印识别腕带的正常使用。 3. ★开始供货后采购人不定期到各使用科室收集意见，如产品使用效果未达到预期或售后服务不及时、技术能力不行导致患者投诉或临床科室不满意（三个及以上科室），医院有权单方面解除合同，损失全部由供应商承担。   4、★供货期内，供应商可根据医院需求提供免费定制服务，包括腕带尺寸、打印区域尺寸，佩戴方式、打印方式等（提供承诺函并加盖公章）。 |
| 技术要求 | 1. ▲材质: 腕带：纳米硅胶材料。（需要具备提供第三方权威检测机构的佐证文件） 2. 舒适性：柔软、无异味、边缘不能锋利，抗菌、透气。（提供佐证资料） 3. ★安全性：腕带的材质舒适环保、不会引起患者皮肤过敏及其他伤害，具有抗过敏功能，并提供第三方权威检测机构的佐证。（提供佐证资料） 4. ★抗腐蚀性：高效抵抗血液、酒精、消毒液、污水、热水、清洁剂等的侵蚀，确保一带贯穿整个住院周期。（提供证明材料） 5. ▲耐磨性：抗刮擦耐受性，跟布料、皮肤等长时间或高强度摩擦不褪色，不影响扫描。 6. 唯一性：一次性使用，避免随意调换或拆除，确保使用者唯一性。 7. 急诊需求：儿童腕带要求成人儿童均可佩戴 8. ▲打印方式：热转印打印，适用于通用热转印打印机、支持各类电子终端扫描识别 9. ▲打印内容：文字、条形码、二维码、图片，打印位置可调节 10. **★**系统集成：可与医院HIS系统、PDA系统对接，且由供应商承担全部对接费用。 11. 打印区域：成人：85mm\*25mm，儿童：63mm\*21mm，新生儿：68mm\*15mm 12. ▲腕带尺寸：成人：260mm\*25mm；儿童：220mm\*25mm；新生儿：普通款165mm\*40mm， 13. 腕带颜色：成人：蓝色；儿童：粉色；新生儿：粉色 14. ▲可扫描期限（持久性）：对产品保质期3年、打印信息的实际有效扫描时间≥60天有阐述说明。（提供佐证资料） 15. **★**针对科室现有腕带存量，需配合调配腕带打印机并提供碳带确保正常使用完毕，产生的费用由供应商承担。（提供承诺函并加盖公章） 16. **★**儿童卡扣柔软，根据采购人需求可随时进行更换。 17. 新生儿腕带可根据科室需求提供两种材质腕带，纳米硅胶材料和纤维材质。 |
| ★售后服务（提供承诺函） | 1、接到采购人通知后两小时内送到指定地点，若两小时内未到达现场，视为违约，采购人有权按次扣罚，发生一次扣罚500元。   1. 若本院已送货的产品有有效期临近的，供应商能保证免费更换，以供医院使用。 2. 需要提供相关的腕带耗材分项报价表（分成人、儿童和婴幼儿）。包含腕带种类和单根腕带的打印成本，以作为院方最终必选产品性价比的依据。 3. 保证按照中标产品样品供货（医院有特殊需求的，需要修改的除外）。合同中途无理由更换产品，承诺保证产品质量，绝不以次充好，否则假一赔十。 4. 中标供应商，需要针对腕带的使用和打印机方式，针对医院相关科室使用部门给予人员的培训和指导。对于所提供的所有硬件产品，确保日常的维护，根据实际需求提供备机，不少于三台，以应对特殊情况的出现。硬件维护响应的时间要求30分钟以内，提供7\*24小时服务，需保持24小时电话畅通，每台打印机需注明维修联系人及联系方式，未按时响应视为违约，发生一次扣罚500元。 5. 中标供应商，每次给医院提供的腕带储备不得少于日常用量2个月的备货库存。以确保医院正常的腕带打印，避免缺货或是因为特殊情况使用量增大无法满足货源的情况 6. 承担与所供应产品有关的医疗纠纷的解决，并在第一时间内到达现场进行处理，医院方可协助处理。   8、为应对特殊情况的出现，供应商需在特定的时间段提供不少于1人的驻场服务。 |
| ★商务要求 | 1、供货期：一年。   1. 交货地点：   本部院区地址：成都市武侯区沙堰西二街290号。  天府院区地址：成都市双流区岐黄二路1515号。   1. 付款方法和条件：   按每月实际用量进行对账开票，采购人在收到发票后3个月内支付。  验收标准和方式：  1）验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。  2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。  3）中标人在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失，采购人将依法追究其法律责任。 |

1. **评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其服务提供商的报价分为最高分30分。其他服务提供商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评分  因素 |
| 2 | 技术参数要求 | 39分 | 1.投标人须按技术参数要求中的编号逐条应答，全部满足各项技术参数指标及要求的得39分；  2.带“★”号的条款为本项目的实质性要求，负偏离则视为投标文件无效。带“▲”的为重要参数（共6条），每负偏离一项扣4分；无标识参数为一般参数（共6条），每负偏离一项扣2.5分，扣完为止。 | 技术评分  因素 |
| 3 | 业绩 | 8分 | 投标人至2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每具有一个类似产品销售业绩得2分，最多得8分。无类似销售业绩不得分。需提供合同复印件。 | 共同评分  因素 |
| 4 | 售后服务能力 | 4分 | 投标人针对本项目提供的项目方案进行评审，方案内容包括①项目实施及货源保障；②配送时限及服务；③故障处理应对措施；④应急保障措施。每一项内容详尽、针对性强且满足项目要求的得1分，总计4分；如每缺1项扣1分；每有一项阐述简略或不符合项目实际情况扣0.5分。 | 共同评分  因素 |
| 5 | 现场打印样品效果 | 14分 | 投标人携带样品（成人型号、儿童、新生儿型号）和配套打印机样品现场演示打印效果。根据现场打印效果及提供样品的质感和佩戴舒适度酌情给分。请供货商自带样品及打印机，现场进行打印。未演示不得分。 | 共同评分  因素 |
| 6 | 其他要求 | 5分 | 投标人具有完善的售后服务体系，在成都市内设立有本地化的售后服务机构，公司营业执照注册地在成都或提供3人不少于6个月社保证明，得5分； | 共同评分  因素 |