附件1：

救护车购置项目需求

|  |
| --- |
| 车辆产品技术参数 |
| 整车长（mm） | ≥5000 | 最高车速（km/h） | ≥130 |
| 整车宽（mm） | ≥1800 | 排量（L）★ | ≥2.0 |
| 整车高（mm） | ≥1900 | 功率(kw)★ | ≥120 |
| 最小离地间隙(mm) | ≥160 | 尾气排放标准★ | 国VI |
| 总质量(kg) | ≥2800 | 燃料种类★ | 汽油 |
| 整备质量(kg) | ≥2000 | 额定载客 | ≥7 |
| 变速箱 | 自动 | 轴距(mm） | ≥2800 |
| 车辆其他配置 | 方向助力、前后空调、前门电动窗、防紫外线玻璃、ABS 防抱死制动系统、驾驶员、副驾驶员安全气裹。 |
| 急救配套设备设施 | 警示灯具：车顶蓝白LED长排式警灯，左右侧面蓝白爆闪灯，尾门带警灯，100W警报器。 | 后救护仓：左侧有担架及担架固定平台，右侧三个单人朝前座椅。内饰为铝制防撞内板，铝制地板，铝合金担架。 | 污物桶1个 |
| 电动成人担架：担架上能固定输液泵、推注泵、监护仪、转运呼吸机及氧气瓶、转运用ECMO | 车内氧气系统：接口为德标，氧气瓶总容量不低于40升 | 配置下列设备各1台：监护仪、便携式转运监护仪、胎儿监护仪、心电图机、负压吸引器、除颤仪 |
| 转运呼吸机1台：能用于婴儿和成人，同时配置氧气瓶用于连接该转运呼吸机下车后随患者移动 | 输液泵2台，推注泵4台 | 车载远程5G视频会诊功能：能接入目前我院的院前5G系统，能传输监护仪、呼吸机、胎儿监护仪的数据 |
| 备注 | 上述设备均要求在车内有固定的位置，转运过程中固定牢靠，并且方便取下随患者转移也方便再安装回去。 |

附件2：

法定代表人身份授权书

 （采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称）

 （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效

附件3：

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格参数 | 报价（元） | 备注 |
|  | 车辆 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备1 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备2 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备3 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备4 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备5 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备6 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备7 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备8 |  |  |  |  |
|  | 车载急救设备9 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字： 联系方式：

日期：

附件4:

业绩证明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 单位名称 | 合作时间 | 合作内容 | 价格 |
| 省内 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省外 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明： 1、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。