第三批信息类办公设备采购参数和评分标准

**说明：本章中“★”的条款为本项目的实质性要求条款，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。**

1. **采购货物清单**
2. 最高限价：4.575万元
3. 货物清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **单价最高限价** |
| 1 | 条码打印机 | 台 | 21 | 1950元 |
| 2 | 热敏打印机 | 台 | 6 | 800元 |

1. **技术参数**

**（一）条码打印机**

|  |
| --- |
| **技术参数要求** |
| **★**1.打印方式:热敏及热转印打印机； |
| 2.打印宽度≥100mm； |
| **★**3.打印速度:≥150mm/s； |
| 4.分辨率：≥200DPI\*200DPI； |
| **▲**5.支持碳带规格：内径:≥25mm 外径: ≥65mm; ≥长度:300m 宽度可选范围:30-110mm； |
| 6.支持纸张规格：纸厚可选范围：0.06-0.18mm 纸宽可选范围：25-120mm；  |
| **★**7.自带撕纸刀，支持上撕纸和下撕纸； |
| 8.标配传感器:纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测,自动切刀、自动剥离器； |
| 9.内存/缓存：≥8MB； |
| **★**10.接口: USB接口和切刀接口，并口、串口、蓝牙、网口、无线wifi； |
| **★**11.打印头寿命≥150KM；  |
| **★**12.产品兼容东华HIS系统（提供证明或承诺函并加盖公章）； |
| **▲**13. 保证走纸准确，产品应具有标签定位结构（提供证书复印件）； |
| 14. 方便安装、调整碳带，产品应具有碳带双拔轮传动结构（提供证书复印件）； |
| **▲**15. 投标产品需具有出纸口自适应弹性定位结构，可调整不同挡位满足不同厚度标签打印。（提供证书复印件或承诺函，并加盖公章）； |

**（二）热敏打印机**

|  |
| --- |
| **技术参数要求** |
| **★**1.打印方式:热敏式； |
| 2.打印宽度可选范围：70mm~80mm； |
| **★**3.打印速度:≥200mm/s； |
| 4.分辨率：≥200DPI\*200DPI； |
| 5. 内存/缓存：≥8MB； |
| 6.支持纸张规格：纸厚可选范围：0.06-0.08mm； |
| **▲**7.自带撕纸刀可自动裁切，支持上出纸； |
| **★**8.切刀寿命: ≥200万次； |
| **★**9.打印头寿命≥150KM； |
| **★**10.接口: USB接口和切刀接口，蓝牙、网口、无线WiFi； |
| **▲**11. 投标产品需具有出纸口自适应弹性定位结构，可调整不同挡位满足不同厚度标签打印。（提供证书复印件或承诺函，并加盖公章）； |
| **★**12.产品兼容东华HIS系统（提供证明或承诺函并加盖公章）； |
| **▲**13. 保证走纸准确，产品应具有标签定位结构（提供证书复印件）； |

**三、**★**商务要求**

## 1．安装及交货

## 中标方根据招标方通知的交货时间节点分院区分批次发货并免费安装，安装及交货地点： 四川省妇幼保健院。本部院区地址：成都市武侯区沙堰西二街290号。天府院区地址：成都市双流区岐黄二路1515号。

## 2．付款方法和条件：

（1）验收完成并合格后，在60日内，支付总金额的100%；

（2）履约保证金：成交金额的10%，由采购人在合同签订前收取。质保期结束后验收合格后60日内采购人无息退还。

## 3．质保期

整机质保≥三年，质保期内产品更换或维修费用由投标人承担。

## 4、验收标准：

1）中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2）以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

**四、评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其服务提供商的报价分为最高分30分。其他服务提供商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数要求44% | 44分 | 1.投标人须按技术参数要求中的编号逐条应答，全部满足各项技术参数指标及要求的得44分；2.一般参数每负偏离一项扣2分（共10项），标注“▲”的参数为重要参数，每负偏离一项扣4分（共6项）。扣完为止招标文件要求提供技术证明文件的投标人必须如实响应并提供符合要求的证明文件，不能提供符合要求的证明文件的视为负偏离，作相应扣分处理。 | 技术评分因素 |
| 3 | 业绩8% | 8分 | 提供投标产品近三年打印机相关项目业绩合同复印件（2022年1月1日（含））, 每有1个业绩得2分, 最多得8分；以合同签订时间为准。 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务方案18% | 18分 | 1.投标人针对售后服务包含但不限于:（1）售后服务方案包括但不限于：①质量保障措施；②技术支持；③应急方案等三个方面，且三个方面均描述详尽，条理清晰，理解正确的得12分；每缺少一个方面或每有一个方面与本项目无关的扣4分，每有一个方面描述简略或描述不清晰或理解存在偏差的扣2分，扣完为止。2.服务响应：2小时内响应并达到现场服务得6分，4小时内响应并到达现场服务，得3分，12小时内响应并到达现场服务，得1分，无法满足响应，不得分。（共6分）注：第二点要求需提供承诺函并加盖供应商公章，否则不得分。 | 共同评分因素 |