天府院区二期机电安装第四批认质认价（外电）工程材料（设备）询价市场调研

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期机电安装工程第四批认质认价（外电）工程材料（设备）询价市场调研

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目总规划净用地面积69598.22㎡，其中二期工程项目净用地面积约为16300㎡，二期批复总建筑面积79975㎡，其中地上51968㎡，地下28007㎡，包括新建门诊住院综合楼、科教楼、地下人防急救医院、设备机房、车库等，配套建设道路、景观、室外管线等公用附属设施，配置洗衣房及制氧中心设备等。二期门诊住院综合楼位于一期门诊住院综合楼西北方向，并与其接壤，地上12层，地下2层。二期科教楼位于现一期行政后勤综合楼北侧，地上建设11层，地下3层。

二、供应商询价内容

因建设需求，需对本项目中部分机电安装材料（设备）进行公开询价。具体材料（设备）相关信息详下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术标准/要求 | 计量 单位 | 暂定工程量 |
|
| 1 | 10KV箱式环网柜 | 1.名称：10KV箱式环网柜(13230KVA)  2.技术参数：本方案10kV环网单元选用固体绝缘环网柜,环网柜的防护等级不低于IP41。  3.干燥要求：满足设计、规范要求  4.其它：环网柜带人机交互系统,含通信模块和加密模块。  5.含成套设备供货（含系统图上所有柜体以及柜内的所有元器件及综合保护器等）、吊装就位、安装、焊压接线端子、开孔、盘柜内二次接线、配管、柜内成套母线、柜间连接母线、小母线、盘柜整理、接地、本体调试及设备铭牌、柜内断路器、避雷器、互感器、综合保护器等元器件的检测及调试等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容，其它详设计施工图  6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求  7.如涉及其他材料应符合天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件6）。 | 套 | 2 |
| 2 | 高压计量柜AH102 | 1.名称：高压计量柜 AH102。  2.规格、型号：详设计 综合考虑  3.母线设置方式: 详设计 综合考虑  4.含成套设备供货（含柜内的所有元器件及综合保护器等）、吊装就位、安装、焊压接线端子、开孔、盘柜内二次接线、配管、柜内成套母线、柜间连接母线、小母线、盘柜整理、接地、本体调试及设备铭牌、柜内断路器、避雷器、互感器、综合保护器等元器件的检测及调试等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容，其它详设计施工图  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求  6.如涉及其他材料应符合天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件6）。 | 套 | 1 |
| 3 | 高压计量柜 AH112 | 1.名称：高压计量柜 AH112。  2.规格、型号：详设计 综合考虑  3.母线设置方式: 详设计 综合考虑  4.含成套设备供货（含柜内的所有元器件及综合保护器等）、吊装就位、安装、焊压接线端子、开孔、盘柜内二次接线、配管、柜内成套母线、柜间连接母线、小母线、盘柜整理、接地、本体调试及设备铭牌、柜内断路器、避雷器、互感器、综合保护器等元器件的检测及调试等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容，其它详设计施工图  5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求  6.如涉及其他材料应符合天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件6）。 | 套 | 1 |
| 4 | 电力电缆  （ZA-YJV22-8.7/15kV-3x185mm2） | 1.名称：电力电缆  2.型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3x185mm2  3.敷设方式、部位、地形：水平、井道、竖直等敷设方式 综合考虑  4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求  5.如涉及其他材料应符合天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件6）。 | m | 581 |

三、询价要求

（一）材料（设备）供应商要求

1.有效的生产资质文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，由供应商提供承诺函（附件1）；

3.法定代表人身份授权书（附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.合格的材料（设备）证明文件；

5.材料（设备）质量及价格承诺函（附件3，须与拟报价的材料（设备）名称相对应）；

6.材料检测合格报告；

7.满足设计施工图（附件5）和材料（设备）报价表中技术参数要求证明文件及天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件6）。

（二）服务要求

技术及质量标准:供应的材料需符合设计文件要求，符合国家及地方现行有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等，并通过上级主管部门验收合格。

**（三）材料（设备）供应商价格确认要求：**供应商应考虑暂定工程量影响后综合报价，**并根据拟报价的材料（设备）**填报**相应的**材料（设备）报价表（附件7-10，除报价外其余不可修改），由项目管理单位组织各相关单位采用综合评分（附件4）方式确定材料（设备）价格。

四、询价要求

本项目以产品推荐会的形式进行现场询价市场调研，需现场递交符合要求的**纸质版盖章资料**（一式两份）。

递交响应文件截止时间：2025年8月28日下午14：20，产品推荐会开始时间即为递交响应文件截止时间。

产品推荐地址：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期项目经理部会议室（项目部位于医院天府院区西门-岐黄里路）。

供应商须在递交响应文件截止时间前，于产品推荐地址递交相应产品样品并现场进行产品推荐（若产品受体积、重量等因素影响不便现场展示的可提供产品资料手册）。

流程：

1.会议前20分钟签到并进行抽签决定汇报次序；

2.产品简要介绍并现场答疑（每家供应商不超过20分钟）；

3.供应商离场，由调研组（建设单位、项目管理单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位）进行评分。

可开展项目现场踏勘，可电话咨询沟通。

上班时间：

8:30—12:00，13:00—16:30（天府院区）；

8:00—12:00，14:00—17:30（晋阳院区）；

联系电话：028-60671107（天府院区）/65978214（晋阳院区）；

联系人：赖老师 李老师。