天府院区二期土建第一批认质认价（总坪绿化、幕墙及内装工程）工程材料（设备）询价市场调研

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程土建第一批认质认价（总坪绿化、幕墙及内装工程）工程材料（设备）询价市场调研

2.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号

3.工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目总规划净用地面积69598.22㎡，其中二期工程项目净用地面积约为16300㎡，二期批复总建筑面积79975㎡，其中地上51968㎡，地下28007㎡，包括新建门诊住院综合楼、科教楼、地下人防急救医院、设备机房、车库等，配套建设道路、景观、室外管线等公用附属设施，配置洗衣房及制氧中心设备等。二期门诊住院综合楼位于一期门诊住院综合楼西北方向，并与其接壤，地上12层，地下2层。二期科教楼位于现一期行政后勤综合楼北侧，地上建设11层，地下3层。

二、供应商询价内容

因建设需求，需对本项目部分总坪绿化、幕墙、内装工程材料（设备）进行公开询价。具体材料（设备）相关信息详下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术标准/要求 | 计量单位 | 暂定工程量 |
| 1 | 造型大叶黄杨 | 1.乔木种类：造型小叶榕  2.高度=2.2-2.4m，冠幅=3-3.5m，地径D=12cm  3.树形要求：特选造型优美，云片不少于11片，长势旺盛 | 株 | 2 |
| 2 | 乔木钢支撑架（DN50） | 1.支撑类型、材质：采用4根DN50无缝镀锌钢管（公称外径50mm，壁厚2.5mm），单根高度＞2m；表面经深绿色氟碳漆饰面工艺处理，形成连续封闭涂层，提升防腐、耐候性能，保证外观一致性与耐久性。配置10mm宽×10mm厚镀锌铁板树箍，按树干弧度定制，表面同钢管统一做深绿色氟碳漆饰面；树箍与DN50镀锌钢管通过10mm螺丝穿孔固定，环抱树干形成稳固约束，传递支撑力。  2.适用范围：乔木 | 套 | 6 |
| 3 | 6LOW-E（三银）+12Ar+28（复合防火玻璃）mm乙级复合防火玻璃） | 1、玻璃采用A类乙级复合防火玻璃，玻璃配置为6L0W-E（三银）+12Ar+28（复合防火玻璃）mm，复合防火玻璃由多层玻璃与多层防火胶夹层复合而成  2.如涉及其他材料应符合天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件5）。 | m2 | 183 |
| 4 | 钢化夹胶玻璃（TP8+1.14PVB+TP8mm）栏板H=600mm | TP8+1.14PVB+TP8mm钢化夹胶玻璃（玻璃端头须树脂胶封堵），栏板高度600mm | m | 52.6 |
| 5 | 钢化夹胶玻璃  （TP8+1.14PVB+TP8mm）栏板H=900mm | TP8+1.14PVB+TP8mm钢化夹胶玻璃（玻璃端头须树脂胶封堵），栏板高度900mm | m | 14.66 |
| 6 | 钢化夹胶玻璃（TP8+1.14PVB+TP8mm）栏板H=1350mm | TP8+1.14PVB+TP8mm钢化夹胶玻璃（玻璃端头须树脂胶封堵），栏板高度1350mm | m | 44.26 |
| 7 | 钢化夹胶玻璃（TP8+1.14PVB+TP8mm）栏板H=1800mm | TP8+1.14PVB+TP8mm钢化夹胶玻璃（玻璃端头须树脂胶封堵），栏板高度1800mm | m | 58.79 |
| 8 | 成品无障碍小便斗扶手 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品无障碍小便斗扶手，材质为本色304拉丝不锈钢（管径为Φ25-Φ32）+白色尼龙表皮  2.支架、配件品种、规格、品牌：详设计，选用03J926.J12.1  3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定（无障碍设计规范-GB50763-2012） | 套 | 12 |
| 9 | 成品无障碍洗手池扶手 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品无障碍洗手池扶手，材质为本色304拉丝不锈钢（管径为Φ25-Φ32）+白色尼龙表皮  2.支架、配件品种、规格、品牌：详设计，选用03J926.J14.1  3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定（无障碍设计规范-GB50763-2012） | 套 | 17 |

三、询价要求

（一）材料（设备）供应商要求

1.有效的生产资质文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，由供应商提供承诺函（附件1）；

3.法定代表人身份授权书（附件2）,法定代表人和经办人身份证复印件；

4.合格的材料（设备）证明文件；

5.材料（设备）质量及价格承诺函（附件3，须与拟报价的材料（设备）名称相对应）；

6.材料检测合格报告；

7.满足设计施工图（若有）、材料（设备）报价表中技术参数要求证明文件及天府院区二期项目主要材料（设备）品牌质量控制表（附件5）。

（二）服务要求

技术及质量标准:供应的材料需符合设计文件要求，符合国家及地方现行有关政策、法律、法规、规程、规范和标准等，并通过上级主管部门验收合格。

**（三）材料（设备）供应商价格确认要求：**供应商应考虑暂定工程量影响后综合报价，**并根据拟报价的材料（设备）**填报**相应的**材料（设备）报价表（附件6-14，除报价外其余不可修改），由项目管理单位组织各相关单位采用综合评分（附件4）方式确定材料（设备）价格。

四、询价要求

本项目以产品推荐会的形式进行现场询价市场调研，需现场递交符合要求的**纸质版盖章资料**（一式两份）。

递交响应文件截止时间：2025年8月28日上午9：10，产品推荐会开始时间即为递交响应文件截止时间。

产品推荐地址：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期项目经理部会议室。（项目部位于医院天府院区西门-岐黄里路）。

供应商须在递交响应文件截止时间前，于产品推荐地址递交相应产品样品并现场进行产品推荐（若产品受体积、重量等因素影响不便现场展示的可提供产品资料手册）。

流程：

1.会议前20分钟签到并进行抽签决定汇报次序；

2.产品简要介绍并现场答疑（每家供应商不超过20分钟）；

3.供应商离场，由调研组（建设单位、项目管理单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位）进行评分。

可开展项目现场踏勘，可电话咨询沟通。

上班时间：

9:00—12:00，13:00—17:00（天府院区）；

8:00—12:00，14:00—17:30（晋阳院区）；

联系电话：028-60671107（天府院区）/65978214（晋阳院区）；

联系人：赖老师 刘老师