附件一：

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**发电机维保方案**

**一、工程概况**

1.工程名称：四川省妇幼保健院发电机维保服务

2.工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、金牛区抚琴西路338号

3.工程概况：晋阳院区一期康明斯500KW、沃尔沃80KW，晋阳院区二期迪塞尔1200KW，抚琴院区沃尔沃120KW，天府院区广西玉柴1200KW发电机维护保养：其中晋阳院区一期、抚琴院区、天府院区机组投入使用距上一次维护保养已过超过2年，晋阳院区二期发电机组需要带负荷测试，所有机组按照机组出厂使用保养手册要求，需要设备维保厂家对‘三清三滤’及机油、蓄电池进行更换保养。

**二、保养方案与保养要求**

（一）服务要求

1. 更换油底壳中的机油及机油过滤器。

2. 清洁空气过滤器、燃油过滤器和机油泵吸油粗滤网。

3. 加注润滑油或润滑脂。

4. 检查蓄电池电压和电解液比重。

5. 清洗冷却水散热器。

6. 清洗涡轮增压器的机油滤清器及进油管

7. 每6个月提供一次发电机整机保养服务

8. 每年度进行带负荷测试，并出具检测报告

9. 提供常见故障维修配件清单及报价

10.提供发电机租赁服务

附件2

**品目及报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 报价（元） | 备注说明 |
| 三院区发电机维保服务 | 年 |  |  |
| 发电机（500KW）租赁服务 | 天 |  | （报价不含柴油） |
| 机油过滤器 | 个 |  |  |
| 柴油过滤器 | 个 |  |  |
| 空气过滤器 | 个 |  |  |
| 蓄电池 | 组 |  | 需新购电池规格；长/宽/高39x16x19 参数；12V/100Ah |
| 机油 | 升 |  |  |
| 润滑油 | kg |  |  |
| 冷冻液 | 升 |  |  |
| 合计 |  |  |

【说明】

报价应包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定责任人或授权代表： （签名）

日期： 年 月 日