一、项目名称：办公信息设备（一批)  第二次市场调研           
二、本市场调研项目在“四川省妇幼保健院官网”主页（https"://www.fybj.net）上公开发布，供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加产品市场调研
三、市场调研期限:
本公告自挂网公示日起，有效期为五个工作日。
市场调研品目、配置及功能需求（以下所需产品均需为新款且近期出厂，原厂不少于三年整机质保）：     

1、相关产品：
	序号
	标的名称
	数量

	1
	PDA
	17

	2
	条码打印机
	26

	3
	移动查房车
	2

	4
	多媒体教学用一体机
	6

	5
	CR智能眼镜
	1

	6
	呼叫机顶盒
	20

	7
	电子白板
	3

	8
	热敏打印机
	10

	9
	出生医学证明专用打印机
	2

	10
	多功能一体机
	1

	11
	相机
	1

	12
	单反相机
	1

	13
	摄像机(双镜头)
	1

	14
	立式电子宣传屏
	3

	15
	数字签名设备
	76

	16
	会议终端控制器
	1


2、产品技术参数要求
2.1总体要求
供应商提供的所有产品须为近两年内生产的全新产品。
2.2技术参数要求
(1） 移动护理设备PDA
1、CPU≥八核处理器，主频≥2.0 GHz
[bookmark: OLE_LINK78]2、内存：≥4GB RAM ，≥64GB ROM，存储卡：TF卡等
3、显示：≥5.5英寸多点触控电容显示单元，分辨率≥1440*720
[bookmark: OLE_LINK79]4、电池：≥ 4600 mAh
5、接口：USB Type-c 
6、无线局域网：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段，广域网：配备联通、电信，移动5G/4G/3G/2G全网通，双卡双待
[bookmark: OLE_LINK80]7、扫描引擎：支持一维、二维码等扫描；为提高防护性能，扫描引擎需完全内置于机身
8、跌落高度：可承受6个面≥1.2 米的水泥地面跌落（需提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件）
[bookmark: OLE_LINK81]9、防护等级：≥IP67（提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件） 
[bookmark: OLE_LINK82]10、摄像头：≥1300 万像素
11、具有科室信息系统显示功能（可在任意界面下浮动显示科室，设备所有者信息，需提供相关截图证明材料）
[bookmark: OLE_LINK83]12、安全管理：设备配有安全桌面应用与指定使用系统功能（需提供相关截图证明材料）
[bookmark: OLE_LINK84]13、升级管理：支持在线升级，离线包升级内核，提供升级管理功能（需提供相关截图证明材料）
[bookmark: OLE_LINK85]14、应用安装管理：能对PDA应用程序安装，卸载进行管理（需提供相关截图证明材料）
[bookmark: OLE_LINK86]15、医用抗菌：具备抗菌外壳，抗菌率≥99%,设备消毒后材质不会刺激皮肤（需提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件）

（2） 条码打印机
1、分辩率：≥8点/毫米 (203 DPI)
2、打印模式：热转式/热敏
3、最大打印速度：≥150毫米/秒
4、传感器：纸张间距传感器、黑线标记传感器 (位置可调整)、碳带用尽传感器、印字头抬起传感器等
5、内存：≥128 MB Flash memory，≥64 MB SDRAM
6、纸张类型：连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)等
7、通讯接口：标配USB 2.0、内建式以太网络服务器串行埠 (RS-232)、USB host等，支持单机操作键盘与条形码扫描仪内外外接式蓝牙等

（3） 移动查房车
1、体化结构设计，包含推车，一体机和电源三个部分组成，一体机包含显示器，主板，内存条以及硬盘等为一个整体，便于后期的维护和升级，电池固定在车体上
2、台面：选用抗菌材质，显示器支架后移不占据台面空间；
3、键盘托：台面内隐藏键盘托盘，同时内可容纳鼠标键盘，具备鼠标、键盘放置凹槽。完全隐藏到台面内部，使用时按压键盘托弹出
4、台面把手一体化：台面及把手无缝一体成型，把手两端直接与台面相连（需提供实物图片并加盖公章）
5、 台面尺寸：≥长度500mm*宽度475mm
6、承重：台面承重≥110KG，升降结构可承载重量≥110KG
7、显示器：可单独升降
8、升降方式：配备推车电动升降按键（提供证明材料，加盖公章）。
9、模块化设计：推车升降立柱四周一共需安装≥六个扩展槽（提供证明材料，加盖公章）
10、底座材质：底座一体成型，采用抗菌材质（需提供含有CNAS标志的第三方检测报告作为证明材料）
11、脚轮：配备医用静音轮
12、一体机电脑：尺寸≥23.8英寸液晶显示屏，分辨率≥1920x1080
13、CPU：≥8核12线程
14、内存：≥8GB DDR4 
15、硬盘：固态硬盘：容量≥256GB
16、操作系统：支持操作系统Windows 10 及以上、国产操作系统等
17、接口：USB3.0≥2，USB2.0≥4，HDMI口≥1；网口≥1
18、网络：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准；标配5G模块，蓝牙：Bluetooth 4.0 LE等
19、安全：一体机经过整机振动测试（提供振动测试证明材料，加盖公章） 
20、电池：有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时（提供证明材料，加盖公章），需支持额外设备供电（外接打印机等） 
21、电量显示：配备电量显示灯，用于实时显示电池电量（提供证明材料，加盖公章） 

（4） 多媒体教学用一体机
1、主功能：支持多种图像信号输入（HDMI，VGA,）等；可支持多屏互动、无线传屏、双向互动；嵌入式≥4800w高清摄像头拍照，录像功能，开机完成后默认进入安卓系统主界面，屏幕有快捷菜单，需包含返回、主页、批注、信号源、侧边菜单等功能
2、触摸功能：支持安卓20点/电脑40点触摸操作；支持图像放大、缩小、旋转；支持各信号源切换后，触摸功能可用；支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制
3、CPU主频:≥1.8GHz,核心数≥4核
4、系统：Android 13.0及以上嵌入式系统
5、内存：≥4GB DDR3
6、存储空间：≥32G
7、显示屏尺寸：≥75寸（16：9）
8、显示屏类型：LED液晶显示屏
9、画面显示尺寸：≥1650 ×930
10、物理分辨率：≥3840（H）×2160（V）（UHD）
11、像素大小：≥4800W像素
12、分辨率：8000*6000@5fps/ 4K@30fps
13、画质提升：2D/3D 降噪
14、输入：(Mini)MICPC/AUDIO IN*1/VGA IN*1/RJ45 IN*1/HDMI2(UART) IN/HDMI1(ARC) IN/USB IN 2.0/3.0等
15、输出：TOUCH OUT 2.0 *1/LINE OUT*1/OPTICAL OUT*1等
16、端口：Type-C*1/ HDMI*1/ TOUCH OUT（USB2.0）*1/USB(3.0)*2/按键*1/RS232端口*1，光感，遥控接收等
17、会议投屏：支持手机、电脑等演示设备投屏展示、支持有线、无线传屏
18、宣教演示：会议平板本地存储的word、ppt、excel、图片、视频等常用文件可以直接打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作
19、会议讨论书写：可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求
20、支持挂墙和移动支架安装，并提供相关安装支架和结构件

（5） CR智能眼镜
1.显示屏‌：双 micro-OLED，单眼分辨率≥3840*2160（4K‌），双眼总像素≥2300万， 色域≥‌90% DCI-P3‌，像素间距≤‌7.5μm‌，刷新率≥‌90Hz（96Hz/100Hz/120Hz可选‌）
2.‌芯片‌：多核CPU（性能核+能效核异构），多核GPU，独立NPU神经网络引擎；具备独立协处理器，系统延迟≤12ms，内存带宽≥256GB/s
3.‌内存‌：≥‌16GB‌；存储：≥512GB‌
4.‌操作系统‌：支持主流空间计算操作系统（不限定具体品牌），具备持续 OTA 升级能力
5.‌传感器与摄像头‌：≥12 颗摄像头（含主摄、外向追踪、眼动追踪红外等），配置 LiDAR、原深感摄像头、IMU 惯性测量单元、环境光传感器；支持虹膜/面部生物识别
6.‌音频‌：多麦克风阵列（波束成形），支持空间音频；不带外放扬声器（依赖耳机或内置微型指向单元）
7.‌连接‌：‌Wi-Fi6（802.11ax）‌、‌Bluetooth 5.3‌、USB-C（充电/数据）等
8.‌续航‌：‌常规使用≥2.5小时‌，‌视频播放≥3小时‌；支持边充边用，需外接电池（独立供电）
9.瞳距（IPD）调节范围‌51–75mm‌；配置遮光垫
10.‌镜片‌：pancake 光学模组，支持磁吸式近视镜片定制
11.‌空间计算‌：支持‌手势、眼动、语音‌交互等；‌12ms系统延迟‌；可拍摄≥‌1080p 30fps空间视频

（6） 呼叫机顶盒
1、多媒体终端：CPU：≥4 核Cortex-A7；主频≥1.2GHz
2、GPU：≥Mali-400
3、内存：≥DDR3 1G
4、存储：≥8G
5、操作系统：≥Android5.0
6、显示分辨率：≥1920*1080
7、网络接口：RJ45*1等
8、WIFI接口：2.4GHz+BT4.0
9、音频接口：耳机输出,MIC输入 
10、RTC功能：RTC计时功能 
11、USB接口：≥USB*2
12、RS232接口：≥1路RS232或TTL
13、TF卡插槽：≥64G
14、HDMI接口：≥1*HDMI输出口
15、使用寿命：≥6万小时
16、兼容适配医院现有各叫号系统与设备（提供证明材料）


（7） 电子白板
1、处理器（CPU）：≥Dual-core A73或dual-core A53 1.5GHZ
2、运行内存：≥3GB DDR3
3、系统内存：≥32G EMMC
4、显示屏尺寸：≥65寸（16：9）
5、内核版本：Android 8.0及以上
6、触摸功能：支持20点电脑触摸操作
7、支持图像放大、缩小、旋转
8、支持各信号源切换后，触摸功能可用
9、支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制
10、支持在系统主页面点击任一信号源 
11、无线wifi，有线LAN
12、支持前置按键一键开关电脑、电视、一键锁屏、一键节能等功能
13、前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch-USB接口等
14、显示尺寸：≥1420×800
15、物理分辨率：≥4K（3840 x 2160）
16、屏幕比例：16:9
17、动态对比度：4000：1
18、支持挂墙和移动支架安装，并提供相关安装支架和结构件。

（8） 热敏打印机
1、打印方式：行式热敏打印
2、打印密度：8点/毫米(203dpi),576点/行
3、打印速度：≥250mm/s
4、接口：串行接口、并行接口、以太网接口、USB 接口、WIFI、 蓝牙、串口、USB、网口等
5、支持功能：记忆打印、缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测
6、撕纸方式：自动切纸(全切/半切、可选)

（9） 出生医学证明专用打印机
1、设备与系统须完全适配医院出生医学证明系统打印需求。
2、采用24针点阵击打式打印，并应用了双向逻辑查找技术，打印头在横向往复运动中都可以进行击打。
3、其打印头采用超精微碳合金材质，打印头寿命有不同表述，高达4亿次/针，或为2亿次击打/针。
4、该机具备1+6联的复写能力，可清晰打印多达7层的票据。

（10） 多功能一体机
1、功能‌：打印、复印、扫描、自动双面等
2、‌打印/复印速度‌：‌黑白与彩色同速，≥21 ppm（A4 单面）‌；双面 ≥‌12.7 ppm‌
3、‌首页输出时间‌：‌黑白 ≤10.4 秒，彩色 ≤10.5 秒‌；从睡眠唤醒 ‌≤6.1 秒‌
4、‌打印分辨率‌：≥‌1200 × 1200 dpi‌（支持 600 × 600 dpi）
5、‌标配进纸‌：250 页纸盒 + 1 页多功能托盘‌
6、‌纸张支持‌：A4、B5、LTR、信封、明信片等
7、‌显示屏‌：≥‌5.0英寸彩色触摸屏‌（支持繁体中文、英文等）‌‌，‌有线以太网（1000Base-T）‌、‌Wi-Fi 802.11b/g/n‌（含Wi-Fi Direct）、‌USB 2.0等‌‌
8、‌移动打印‌：移动打印：支持AirPrint、Mopria®、厂商自带移动打印App（兼容iOS 9.0+/Android 4.1+）等

（11） 相机
1、基本规格尺寸：≥105mm（宽）×124mm（高）×67mm（厚）
2、镜头与对焦镜头结构：2组2片，焦距60mm
3、光圈f/12.7对焦范围：30厘米至无限远
4、微距模式下需注意30-50厘米距离需切换至微距模式取景器：实像式取景器，0.37倍放大
5、带瞄准标记快门与曝光快门类型：程序式快门，速度范围1/2秒至1/250秒
6、光线不足时支持慢速同步曝光控制：自动曝光，测光范围LV5.0至14.5（ISO800）闪光灯类型：持续闪光
7、自动调光充电时间：7秒或更短
8、有效范围：0.3米至2.2米
9、定时拍摄功能：支持2秒或10秒定时拍摄
10、通过快门按钮旁的拨杆选择电源与续航电池：2节5号碱性电池（LR6）


（12） 单反相机
1、相机类型：可换镜头数码相机（单电/单反均可）
2、相机画幅：全画幅
3、有效像素：≥2400万像素
4、镜头类型：可更换镜头
5、焦距范围：18-135
6、光圈范围：≥2.8
7、对焦系统：自动对焦
8、曝光控制参数：ISO感光度：100-51200（可扩展至50-204800）
9、视频：≥3840×2160(4K)
10、连拍：≥8张
11、机身闪光灯或可外接闪光灯
12、存储介质：SD卡,CF卡等
13、电池：专用可充电锂电池，续航≥450 张
14、1张256G储存卡、1个备用高容量电池、1个UV保护镜、1个碳纤维三脚架/1个专用包


（13） 摄像机
1.成像系统：1.0 英寸及以上堆叠式CMOS传感器，或Super 35mm及以上尺寸CMOS传感器，有效像素≥1000万，支持4K UHD（3840×2160）及以上分辨率
2.视频性能：支持4K 60p及以上高帧率录制，兼容4K 120p慢动作拍摄；支持10bit 4:2:2 色彩采样，内置 Log 曲线及专业色彩模式，保障画面细节与色彩还原
3.镜头/变焦：内置≥20 倍光学变焦镜头（或可换镜头卡口），等效焦距覆盖 24-480mm，最大光圈≥F2.8
4.辅助功能：内置1/4-1/128无级电子ND滤镜，支持人脸、主体智能自动对焦，具备光学防抖或电子防抖
5.音频系统：内置立体声麦克风，支持XLR/3.5mm专业音频输入，支持24bit/48kHz多声道录音
6.存储与接口：双存储卡插槽（支持 SD/UHS-II 或 CFexpress），支持同时/中继/热插拔等记录；具备12G-SDI、HDMI、TC时间码、网络推流接口
7.操控与续航：≥3.5英寸可翻转触控屏，支持EVF电子取景器；标配大容量电池，单块续航≥2小时，支持电池热插拔
8.整机重量：≤2.5kg，支持Wi-Fi/蓝牙远程控制
9.兼容性：设备需兼容现有采编系统，支持主流非编软件（如 Premiere Pro、Edius、DaVinci Resolve）
[bookmark: _GoBack]10.附属配件：1张储存卡120G，1个电池，1套液压专业三脚架。

（14） 立式电子宣传屏
1.尺寸：55英寸、落地
2.高度 宽度 厚度：大于1847（H）*730.6（W）*41.5（D）mm
3.显示屏幕尺寸：大于1209.6（H）*680.4（V）mm
4.支持图片、视频播放
5.图片：JPG、PNG、GIF
6.视频：MKV、MP4、flv
7.功能：电脑和广告机通过网线/wifi连接，然后直接通过自己的电脑端后台发布软件管理、控制广告机的播放内容。
（15） 数字签名设备
1.屏幕类型：LCD
2.电池容量：7040mAh
3.后置摄像头像素：800W
4.前置摄像头像素：500W
5.接口与扩展：SD卡扩展
6.屏幕尺寸：≥11英寸
7.屏幕分辨率：≥2.3K
8：屏幕大小：≥11英寸
9.存储容量：≥256GB
10运行内存：≥8GB
11.支持WIFI、5G
12.Android 7.0 及以上

（16） 会议终端控制器
1.核心处理器：≥英特尔 12 代酷睿 i7-12700KF，12 核 20 线程，基础主频≥3.6GHz，睿频主频≥4.9GHz，三级缓存≥25MB，LGA1700 接口；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz 双通道内存；
3.存储系统：≥1TB SSD 固态硬盘（ sequential read≥7000MB/s）+ 4TB SATA 3.5 英寸机械硬盘（转速≥7200RPM，缓存≥64MB）；
4.独立显卡：≥CUDA 核心 2560，≥8GB GDDR6，；
5.电源：额定功率≥600W ATX 电源，支持宽幅电压输入（100-240V）；
6.散热系统：CPU 配套塔式风冷散热器，≥2 热管，支持 PWM 智能温控，满载噪音≤28dB，支持 LGA1700 接口；
7.机箱接口：≥2 个 DP 接口、≥2 个 HDMI 接口，前置≥2 个 USB 3.2 Gen1 接口，后置≥4 个 USB 3.2 Gen1 接口，支持 RJ45 千兆网口、3.5mm 音频输入输出接口；
8.显示器：≥23.8 英寸 IPS 技术面板，分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz，亮度≥250nit，静态对比度≥1000:1，支持低蓝光护眼模式，接口≥HDMI+VGA

（一）    生产企业或经营企业
1、 封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）
2、 营业执照（经有效年检，副本）
3、 代理产品授权委托书
4、 经办人授权委托书（原件），身份证复印件
5、 报价一览表
6、 其他类似项目中标金额（提供合同复印件）
7、 产品技术及解决方案和其他有关介绍资料
七、报价要求
以人民币报价
八、市场调研书的递交
1、调研截止日期前，需按要求递交纸质版。
2、纸质版递交方式：一式一份送交四川省妇幼保健院信息化部（综合楼401室）。
地址：成都市武侯区沙堰西二街290号
联系人：刘老师
联系时间：工作日上午08：00-12:00 下午14：00-17：30
电  话：028-65978240



