附件1
采购项目需求
1、 维修开展地点：晋阳院区一期正压系统机房
二、采购最高限价：12000元
三、项目概况
该设备为正压系统辅助设备，用于过滤空气中的水汽，保障正压系统运行正常及延长设备寿命，同时保障正压气体的干燥，避免空气管道锈蚀，需尽快恢复。
★四、服务要求：
1. 额定处理气量：≥2.6m³/min。
2. 提供全新配件/产品。
★五、商务要求：
[bookmark: _GoBack]1．质保期：验收合格后至少两年。
2．服务期：中标后，收到采购人通知后5日内完成维修调试服务并交付采购人验收。

附件2
品目及报价表
	项目名称
	数量
	单位
	总价
（元）

	晋阳院区一期正压系统冷干机维修
	1
	项
	


【说明】
报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）
法定责任人或授权代表：      （签名）    
日期：        年    月    日



