


附件1
四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区放射科铅门维修服务（二次）询价采购要求

一、项目概述
1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区放射科铅门维修服务（二次）
[bookmark: _GoBack]（注意：投标文件中所有涉及本项目名称的表述，均须与上述名称逐字完全一致，不得增减、修改、简写或替换文字）
2.资料递交位置：四川省成都市双流区岐黄二路1515号四川省妇幼保健院天府院区-综合保障楼
3.项目位置：成都市双流区岐黄二路1515号
4.工程项目概况：
工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区位于成都天府国际生物城，北邻凤凰路，南邻生物城中路，东邻岐黄二路，西邻岐黄里路，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。
天府院区放射科钼靶室铅门多次出现卡顿，将该铅门电机进行更换。同时增加止摆器，并对所有铅门轨道水平度进行校准，增加轨道与墙体的锚钉点位，强化铅门的均匀受力。
二、预算及采购清单
1.最高限价：8700元
2.维修服务清单
	维修服务需求清单

	序号
	位置
	维修内容
	备注

	1
	放射科钼靶室铅门
	更换马力更大电机
	原有电机及吊轮配件全部拆除，所有电机配件全部更换

	2
	放射科
	增加地面止摆器
	原有止摆器摩擦门体有异响，更换插地止摆器，一个门2个，共计8个

	3
	放射科钼靶室
	墙面折边地胶切除、如还有摩擦还需要打磨墙体
	

	4
	放射科钼靶室铅门
	增加超长膨胀
	铅门尺寸过大，螺丝受力不好导致轨道下倾，门开关发出异响，增加螺丝增加承重力

	5
	放射科
	门体上抬、轨道外垫
	门体下坠，摩擦地面，部分门上提，与地面拉开距离。门体与不锈钢包套摩擦，需要轨道外垫拉开距离

	6
	放射科
	夜间施工
	日间患者较多，只能夜间施工



[bookmark: _Toc373841013][bookmark: _Toc329876873][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc439847859][bookmark: _Toc294017670][bookmark: _Toc144974500]三、★商务要求
1.交货期及地点
交货期：合同签订生效后5个工作日内完成上述维修服务。
交货地点:四川省妇幼保健院天府院区
2.付款方式及履约保证金
（1）付款方式：
乙方完成维修服务，验收合格并移交甲方确认后，30个工作日内支付至合同总价的100%。
（2）履约保证金
无
3.报价要求
本次报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。
4.验收标准
满足国家相关标准要求。
5.履约验收
（1）履约验收主体：四川省妇幼保健院
（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收
（3）验收组织方式：自行验收
四、潜在供应商资格要求
（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；
（2）能够独立完成相关区域的维修施工工作；
（3）本项目不允许联合体参与投标；
（4）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域或其他行政区内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；
（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（6）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。




